ve vyvoji spocist a ukazat pomer min/max
ve vyvoji vyhodnotit celou typovou zkousku
znalost o tom, ktere pristroje jsou/nejsou referencovany je v rezii ckdm
vysvetlit obsluze jak se meri sigmaspan hodnotou/min/max (a ze se jedna o prvni radek seznamu omegaspans)
ve vyvoji zaridit at funguje omezeni spodni izokandelou v lumi
Cesta k datum pres getenv()
Vsude napovedu :)

---

po ukonceni mereni stul do puvodni polohy
udelat loader starejch typovek
XML - udelat slusnejsi format, pridat poradi ukladani atributu v compositemodelu
v titulcich spravne vyvoj sestupaku/smeraku
Pri bikubicke interpolaci se z nejakeho duvodu nekontroluje, ze je interpolovany bod prilis daleko!
udelat dobre necelociselne popisky u grafu (ach jo..)
ikonku aplikace
nejak doresit testovani #INF v maticich (hint: numpy.isposinf())
U mereni kalib. matice, krok 2, jsou dost hloupy popisky mereni
podle sigma_def a omega_def se musi hledat body i v polarakach a tabulkovem mereni!

-180..180/0..90, Arbitrary - nenajde souradnice! prozkoumat * V poradku, stul
se naklopi max. do 45, stupnu, takze 60 ani 90 uz neprozkoumam.
mrknout na to, jaktoze ta zkurvena matika mrvi omega-180/+180 (treba u kal.matice)
Prohlizeni kalibracnich matic
udelat kalibracni matici tak, jak ma byt

